**Gold Series Taut Band Switchboard Meter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type** | **Range** | **Sales Code** |
| **DC Voltmeter** | 1V | YPL1-V4FL1XXXAW0ST |
| 3V | YPL1-V3FL1XXXAW0ST |
| 5V | YPL1-V3XL1XXXAW0ST |
| 10V | YPL1-V3GL1XXXAW0ST |
| 30V | YPL1-V3HL1XXXAW0ST |
| 50V | YPL1-V3JL1XXXAW0ST |
| 100V | YPL1-V3ML1XXXAW0ST |
| 300V | YPL1-V3QL1XXXAW0ST |
| 500V | YPL1-V3RL1XXXAW0ST |
| 600V | YPL1-V3SL1XXXAW0ST |
| 0 - 50 mV | YPL1-V3AL1XXXAW0ST |
| 1 - 5 V | YPL1-I4YS1XXXAW0ST |
| **DC Ammeter** | 300μA | YPL1-I4GL1XXXAW0ST |
| 500μA | YPL1-I02L1XXXAW0ST |
| 1mA | YPL1-I07L1XXXAW0ST |
| 3mA | YPL1-I4HL1XXXAW0ST |
| 5mA | YPL1-I16L1XXXAW0ST |
| 10mA | YPL1-I09L1XXXAW0ST |
| 30mA | YPL1-I4IL1XXXAW0ST |
| 50mA | YPL1-I4JL1XXXAW0ST |
| 100mA | YPL1-I4KL1XXXAW0ST |
| 300mA | YPL1-I4LL1XXXAW0ST |
| 500mA | YPL1-I4ML1XXXAW0ST |
| 1A | YPL1-I4NL1XXXAW0ST |
| 1.5A | YPL1-I4PL1XXXAW0ST |
| 2A | YPL1-I4QL1XXXAW0ST |
| 3A | YPL1-I4RL1XXXAW0ST |
| 5A | YPL1-I4SL1XXXAW0ST |
| 7.5A | YPL1-I4TL1XXXAW0ST |
| 10A | YPL1-I4UL1XXXAW0ST |
| 15A | YPL1-I4EL1XXXAW0ST |
| 20A | YPL1-I4VL1XXXAW0ST |
| 30A | YPL1-I4WL1XXXAW0ST |
| 10-50mA DC | YPL1-I4XS1XXXAW0ST |
| 4 - 20mA DC | YPL1-I12S1XXXAW0ST |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type** | **Range** | **Sales Code** |
| **AC RMS Voltmeter** | 50V | YVL1-VRBML1XXXAWST |
| 100V | YVL1-VRBNL1XXXAWST |
| 150V | YVL1-VRAQL1XXXAWST |
| 300V | YVL1-VRAYL1XXXAWST |
| 600V | YVL1-VRBBL1XXXAWST |
| **AC Average Voltmeter** | 3V | YVL1-VABIL1XXXAWST |
| 5V | YVL1-VABJL1XXXAWST |
| 10V | YVL1-VABKL1XXXAWST |
| 30V | YVL1-VABLL1XXXAWST |
| 50V | YVL1-VABML1XXXAWST |
| 100V | YVL1-VABNL1XXXAWST |
| 150V | YVL1-VAAQL1XXXAWST |
| 300V | YVL1-VAAYL1XXXAWST |
| 600V | YVL1-VABBL1XXXAWST |
| **AC RMS Ammeter** | 1A | YVL1-IR6CL1XXXAWST |
| 3A | YVL1-IR6FL1XXXAWST |
| 5A | YVL1-IR6GL1XXXAWST |
| 10A | YVL1-IR6NL1XXXAWST |
| 30A | YVL1-IR6SL1XXXAWST |
| **AC Average Ammeter** | 300μA | YVL1-IABPL1XXXAWST |
| 500μA | YVL1-IABQL1XXXAWST |
| 1mA | YVL1-IABRL1XXXAWST |
| 3mA | YVL1-IABSL1XXXAWST |
| 5mA | YVL1-IABTL1XXXAWST |
| 10mA | YVL1-IABUL1XXXAWST |
| 30mA | YVL1-IABVL1XXXAWST |
| 50mA | YVL1-IA6WL1XXXAWST |
| 100mA | YVL1-IABXL1XXXAWST |
| 300mA | YVL1-IABYL1XXXAWST |
| 500mA | YVL1-IA6ZL1XXXAWST |
| **Frequency Meter** | 45-55Hz | YZL1-45273AW0000ST |
| 55-65Hz | YZL1-56273AW0000ST |
| 45-65Hz | YZL1-46273AW0000ST |
| 350-450Hz | YZL1-34273AW0000ST |